Príloha č. 1

**CENOVÁ PONUKA**

návrh uchádzača na splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Predmet zákazky: Kolesový traktor a čelný nakladač

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ / IČ DPH: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť 1. Kolesový traktor** | | | |
| Technické špecifikácie kolesového traktora | Požadované hodnoty | Ponúknuté hodnoty | Splnenie požiadavky |
| Motor | turbo diesel s medzichladičom |  |  |
| Počet valcov | 4 |  |  |
| Počet ventilov na valec | 4 |  |  |
| Max. zdvihový objem valcov | Rozmedzie: 4 100 cm3 – 4 500 cm3 |  |  |
| Min. menovitý výkon | 74 kW |  |  |
| Min. menovité otáčky | 2 000 ot/min |  |  |
| Maximálny krútiaci moment motora min. | 415 Nm |  |  |
| Chladenie motora | voda |  |  |
| Palivo | možnosť použitia biopaliva |  |  |
| Palivová nádrž | od 150  do 190 litrov |  |  |
| Emisná norma | Stage V, resp. Stage III B |  |  |
| Servisné intervaly min. | 500 Mh |  |  |
| Prevodovka | mechanická |  |  |
| Spojka | mokrá |  |  |
| Počet prevodových stupňov vpred min. | 16 |  |  |
| Počet prevodových stupňov vzad min. | 16 |  |  |
| Maximálna prepravná rýchlosť min. | 36 km/h |  |  |
| Brzdy | Hydraulické kotúčové, brzdy prívesu pneumatické 2 okruhové |  |  |
| Uzávierka diferenciálu | Elektrohydraulická |  |  |
| Spojka vývodového hriadeľa | Elektrohydraulická |  |  |
| Min. otáčky vývodového hriadeľa | 540 ot/min |  |  |
| Hydraulický systém | otvorený |  |  |
| Min. počet vonkajších hydraulických obvodov vzadu | 2 pár |  |  |
| Min. menovitý výkon čerpadla celkom | od 60  do 94 litrov /min |  |  |
| Min. hydraulický tlak | 200 bar |  |  |
| Ovládanie VHO | pákou |  |  |
| Zadné hydraulické ramená | kategória II., resp. kategória III |  |  |
| Horný záves | automatický, polohovateľný |  |  |
| Zadný záves | trojbodový |  |  |
| Spodný záves | Pevný s čapom  *Pozn.: v CP treba definovať priemer čapu, aby sa hodilo k náradiam, ktoré bude traktor ťahať* |  |  |
| Zdvíhacia kapacita zadného závesu min. | 3 000 kg |  |  |
| Kabína | klimatizovaná |  |  |
| Sedadlo obsluhy | Vzduchom odpružené |  |  |
| Sedadlo spolujazdca | áno |  |  |
| Osvetlenie pre cestnú dopravu | áno |  |  |
| Pracovné svetlá | áno |  |  |
| Maják | áno |  |  |
| Homologovaný na premávku po pozemných komunikáciách | áno |  |  |
| Vonkajšie ovládanie PTO | áno |  |  |
| Predné závažie min. | 400 kg |  |  |
| Rázvor náprav min. | 2 300 mm |  |  |
| Min. celková šírka | 1 700 mm |  |  |
| Možnosť pripojenia náradia  *je potrebné v CP definovať počet drážok PTO aby bolo možné daný traktor agregovať s danými náradiami ktoré budú pripojené cez PTO (mulčovač, cisterna, miešací voz, atď.)* | čelný nakladač podľa ponuky v časti 2 |  |  |
| Mulčovač – Maschio Giraffa 160 |  |  |
| Rezací a miešací voz FARESIN TMR 850 MASTER s príslušenstvom, spájacie zaraidenie: S-OKO 40 mm |  |  |
| Fekálny náves nákladný špeciálny za traktor POMOT 4000 l (spájacie zariadenie S-OKO 50 mm) |  |  |

**Špecifikácie záručného a pozáručného servisu**

(cena servisu v mieste sídla kupujúceho, alebo v mieste poruchy, vrátane dodávky potrebných súčiastok, olejov a mazív je súčasťou ceny traktora)

Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby dodávky traktora, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné úkony:

* kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách
* kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov
* kontrola konektorových spojení
* kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie
* kontrola mechanických pohybov a posuvov
* kontrola olejových náplní a maziva
* doplnenie/výmena oleja
* premazanie mechanických komponentov
* dopnutie reťazí, laniek a remeňov
* nastavenie koncových spínačov
* kontrola ochranných vodičov
* údržba software a potrebné kalibrácie
* odstránenie zistených nedostatkov

Predávajúci sa zaväzuje vykonávať službu minimálne v požadovaných servisných intervaloch. V prípade poruchy traktora servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť 2. Čelný nakladač** | | | |
| Technické špecifikácie čelného nakladača | Požadované hodnoty | Ponúknuté hodnoty | Splnenie požiadavky |
| Výška zdvihu v otočnom čape min. | 3,4 m |  |  |
| Zdvíhacia sila v otočnom čape min. | 1,3 t |  |  |
| Vysýpacia výška min. | 2,3 m |  |  |
| Rýchloupínacie prvky pre uchytenie príslušenstva | áno |  |  |
| Samovyrovnanie príslušenstva | áno |  |  |
| Pripojenie hydraulických a elektrických rýchlospojok pomocou združenej rýchlospojky | áno |  |  |
| Ovládanie pomocou joysticku z kabíny traktora | áno |  |  |
| Šírka lopaty min. | 1,9 m |  |  |
| Paletizačné vidly | nastaviteľné |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | | **Cena s DPH**  (Eur) |
| **1. Kolesový traktor – 1 ks** | |  |
| Výrobná značka: |  | |
| Typ: |  | |
| **2. Čelný nakladač – 1 ks** | |  |
| Výrobná značka: |  | |
| Typ: |  | |
| **Cena celkom:** | |  |

Cena stanovená v EUR za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.

|  |  |
| --- | --- |
| V ............................................................................., dňa ......................... 2021 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  meno a priezvisko, funkcia  podpis[[1]](#footnote-1)1 |

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE\* platiteľom DPH.

Príloha č. 2

**Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov**

Predmet zákazky:

Kolesový traktor a čelný nakladač

......................................................................................................... zastúpený ako uchádzač,............................................................................................................

*[Obchodné meno uchádzača]* *[Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]*

ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 20.12.2021,

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

* som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
* som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
* budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
* poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

|  |  |
| --- | --- |
| V ............................................................................., dňa ......................... 2021 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  meno a priezvisko, funkcia  podpis[[2]](#footnote-2)1 |

1. 1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. [↑](#footnote-ref-2)